Kunde
Reg./Land	Name	Strasse	Nr	PLZ	Ort

Einstellungen	Werkeinstellung	Anlageeinstellungen
1 – TOTAL
11 Einheit	l
12 Dezimalen	0000000
13 K-Faktor	1
14 Dezimalen K-Factor	0
2 – DURCHFLUSS
21 Einheit	l
22 Zeit	/Min.
23 Decimalen	0000000
24 K-Factor	1
25 Dezimalen K-Faktor	0
26 Berechnung	PLS 10
27 Abschaltung	30,0
3 – Alarm
31 Durchfluss null	ignorieren
32 Alarm, sehr niedrig	0
33 Alarm, niedrig	0
34 Alarm, hoch	0
35 Alarm, sehr hoch	0
36 Verzögerung, sehr niedrig	0,0
37 Verzögerung, niedrig	0,0
38 Verzögerung, hoch	0,0
39 Verzögerung, sehr hoch	0,0
4 – ANZEIGE
41 Funktion	Gesamtwert
42 Alarm Set	Betrieb
43 Helligkeit	100%
44 Hintergrundbeleuchtung Alarm	Off (aus)
5 – STROMMANAGEMENT
51 LCD neu	1 s.
52 Bateriemodus	Betrieb
6 – DURCHFLUSSMESSER
61 Signal	Coil-lo
7 – ANALOGAUSGANG
71 Ausgang	deaktivieren
72 Rate min.	0
73 Rate max.	99999
74 Abschaltung	PERZ. 0,0
75 Abstimmung min.	160
76 Abstimmung max.	6656
77 Filter	1
8 – IMPULSAUSGANG
81 Relais 1	Off (Aus)
82 Relais 2	Off (Aus)
83 Relais 3	Off (Aus)
84 Relais 4	Off (Aus)
85 Breite	0,000
86 Dezimalen	0000000
87 Menge	1000
9 – KOMMUNIKATION
91 Geschwindigkeit	9600
92 Adresse	1
93 Modus	BUS-RTU
A – SONSTIGES
A1 Modell	F113-P
A2 Softwareversion
A3 Seriennummber.
A4 Kennwort	0000
A5 Tag-Nr.	0000000
Jumper-Einstellungen	Int. / 3,2V

Durchflussmesser	Ventil
Typ	Serien Nr.	Typ	Serien Nr.

Bemerkungen
Name des Technikers:	Datum: