Kunde
Reg./Land	Name	Strasse	Nr	PLZ	Ort

Einstellung	Werkeinstellung	Anlageeinstellung
1 – TOTAL A
11 Einheit	l
12 Dezimalstellen	0000000
13 K-Faktor	0000001
14 Dezimalen K-Faktor	0
2 – DURCHFLUSS A
21 Einheit	l
22 Zeiteinheit	/Min.
23 Dezimalstellen	0000000
24 K-Faktor	0000001
25 Dezimalen K-Faktor	0
26 Filter	1
27 Intervall	1,0 Sek.
3 – TOTAL B
31 K-Faktor	0000001
32 Dezimalen K-Faktor	0
4 – FLOW RATE B
41 K-Faktor	0000001
42 Dezimalen K-Faktor	0
5– ANZEIGE
51 Funktion	Total
52 Helligkeit	100%
53 Berechnung	Differenz
54 Messung	Bidirektional
55 Stationäre Durchflussrate	0 l/Min.
56 stationäresTotal	0 l/Std.
6– STROMMANAGEMENT
61 LCD neu	1 sec.
62 Batteriemodus	Betrieb
7 – DURCHFLUSSMESSER
71 Signal A	Spule niedrig
72 Signal B	Spule niedrig
8 – ANALOGAUSGANG
81 Ausgnag	Deaktiviert
82 Rate min.	0000000
83 Rate max.	9.999.999
84 Abschaltung	0.0
85 Abstimmung min.	0160
86 Abstimmung max.	6656
87 Filter	1
9 – IMPULS
91 Modus	Signiert
92 Breite	0 (aus)
93 Dezimalstellen	0
94 Menge	1,000
A – KOMMUNIKATION
A1 Geschwindigkeit	9600
A2 Adressierung	1
A3 Modus	BUS-RTU
B – SONSTIGES
B1 Modell	F116 P
B2 Softwareversion
B3 Seriennummer
B4 Kennwort	0000
B5 Tag-Nr.	0000000
Jumper-Einstellung	Int. / 3,2V

Durchfluss Sensor A	Durchfluss Sensor B
Typ	Serien Nr.	Typ	Serien Nr.

Bemerkungen
Name des Technikers:	Datum: