Kunde
Reg./Land	Name	Strasse	Nr	PLZ	Ort

Einstellung	Werkeinstellung	Anlageeinstellung
1 – TOTAL-A
11 Einheit	l
12 Dezimalstellen	0000000
13 K-Faktor	0000001
14 Dezimalen K-Faktor	0
2 – DURHFLUSS-A
21 Einheit	l
22 Zeiteinheit	/Min.
23 Dezimalstellen	0000000
24 K-Faktor	0000001
25 Dezimalen K-Faktor	0
26 Filter	1
27 Period	1,0 Sek.
3 – TOTAL-B
31 K-Faktor	0000001
32 Dezimalen K-Faktor	0
4 – DURCHFLUSS-B
41 K-Factor	0000001
42 Dezimalen K-Faktor	0
5 - ANZEIGE
51 Funktion	Total
52 Helligkeit	100%
53 Messung	Bidirektional
54 Stationäre Durchflussrate	0 l/Min.
55 stationäres Total	0 l/Std.
6 – STROMMANAGEMENT
61 LCD neu	1 Sek.
62 Batteriemodus	Betrieb
7 – DURCHFLUSSMESSER
71 Signal A	Spule niedrig
72 Signal B	Spule niedrig
8 – TEMPERATUR A/B
81 Anzeigeeinheit	℃
82 Anzahl der Kabel	3
83 Filter	0
9 – FORMEL
91 Typ	EL
92 Wärmeausdehnungskoeffizient	0,000000
93 Normale Temperatur	288.15 K
A – ANALOGAUSGANG
A1 Ausgang	Deaktiviert
A2 Rate min.	0000000
A3 Rate max.	9.999.999
A4 Abschaltung	0,0
A5 Abstimmung min	0160
A6 Abstimmung max	6656
A7 Filter	1
B – IMPULS
B1 Modus	Signiert
B2 Breite	0 (aus)
B3 Dezimalstellen	0
B4 Menge	1,000
C – KOMMUNIKATION
C1 Geschwindigkeit	9600
C2 Adressierung	1
C3 Modus	BUS-RTU
D – SONSTIGES
D1 Modell	F127-P
D2 Softwareversion
D3 Seriennummer
D4 Kennwort	0000
D5 Tag-Nr.	0000000
Jumper-Einstellung	Int. / 3,2V

Durchfluss Sensor A	Durchfluss Sensor B
Typ	Serien Nr.	Typ	Serien Nr.

Bemerkungen
Name des Technikers:	Datum: