Kunde
Reg./ Land	Name	Strasse	Nr	PLZ	Ort

Einstellung	Werkeinstellung	Anlageeinstellungen
1 - PRESET
11 Einheit	l
12 Dezimalstellen	0000000
13 K-Faktor	0000001
14 Dezimalen K-Faktor	0
15 Min. Abfüllmenge	0
16 Max. Abfüllmenge	0
2 - Durchfluss
21 Einheit	l
22 Zeit	/Min
23 Dezimalstellen	0000000
24 K-Faktor	0000001
25 Dezimalen K-Faktor	0
26 Berechnung	010
27 Abschaltung	30,0 Sek.
3 - Überlauf
31 Überlauf	deaktivieren
32 Zeit	1,0
4 - ALARM
41 kein Durchfluss	deaktivieren
42 Zeit	10
5 - ANZEIGE
51 Anzeige	Increase (Erhöhen)
52 Durchfluss	Off (Aus)
53 Helligkeit	100%
6 – STROMMANAGEMENT
61 LCD neu	1 Sek.
62 Bateriemodus	Betrieb
7 – DURCHFLUSSMESSER
71 Signal	Spule niedrig
8 – ANALOG
81 Ausgang	deaktivieren
82 Rate min.	0000000
83 Rate max.	9999999
84 Abschaltung	0.0%
85 Abstimmung min.	0208
86 Abstimmung max.	6656
87 Filter	00 (aus)
9 – RELAIS
91 Relais	1-stufig
92 erstes Schliessen	0
93 Breite	0
94 Dezimalstellen	0
95 Menge	1000
96 Impulse	Total
A – KOMMUNIKATION
A1 Geschwindigkeit	9600
A2 Adressierung	1
A3 Modus	BUS-RTU
B – SONSTIGES
B1 Modell	F131-P
B2 Softwareversion
B3 Seriennummer.
B4 Kennwort	0000
B5 Tag-Nr.	0000000
Jumper-Einstellung	Int. / 3,2V

Durchfluss- Sensor	Ventil
Typ	Serien Nr.	Typ	Serien Nr.

Bemerkungen
Name des Technikers:	Datum: