Client
Cant./ Pays	Nom	Rue	Nr	NPA	Lieu

Programmation	Paramètres par default	Paramètres clients
1 – PRESET (VALEUR PRÉDÉFINIE)
11 Unit (unité)	L
12 Decimals (décimales)	0000000
13 K-Factor (facteur K)	0000001
14 Decimals K-Factor (decimals facteur k)	0
15 Batch min (lot min.)	0
16 Batch max (lot max.)	0
2 – FLOWRATE (DÉBIT)
21 Unit (unité)	L
22 Time (temps)	/min
23 Decimals (décimales)	0000000
24 K-Factor (facteur K)	0000001
25 Decimals K-Factor (decimals facteur k)	0
26 Calculation (calcul)	010
27 Cut-Off (seuil)	30.0 sec.
3 – Overrun (DÉBORDEMENT)
31 Overrun (débordement)	désactiver
32 Time (temps)	1,0
4 – ALARM (ALARME)
41 No Flow (absence de flux)	désactiver
42 Time (temps)	10
5 – DISPLAY (AFFICHAGE)
51 Display (affichage)	augumenter
52 Flow Rate (debit)	Off (désactivé)
53 Light (luminosité)	100%
6 – POWER MANAGEMENT (GESTION DE L’ALIMENTATION)
61 LCD new (rafraîchissement LCD)	1 sec.
62 Battery Mode (mode de la pile)	fonctionnement
7 – FLOWMETER (DÉBIMÈTRE)
71 Signal	Coil-lo (bobine – niveau élevé)
8 – ANALOG (ANALOGIQUE)
81 Output (sortie)	désactiver
82 Rate min. (débit min.)	0000000
83 Rate max. (débit max)	9999999
84 Cut Off (seuil)	0,0%
85 Tune min. (réglage du minimum)	0208
86 Tune max. (réglage du maximum)	6656
87 Filter (filter)	00 (off/arrêt)
9 – RELAY (RELAIS)
91 Relays (relais)	1 étape
92 Preclose (pré-fermeture)	0
93 Width (largeur)	0
94 Decimals (décimales)	0
95 Amount (quantité)	1000
96 Pulse (impulsion)	Total
A – COMMUNICATION
A1 Speed (vitesse)	9600
A2 Address (adresse)	1
A3 Mode	BUS-RTU
B – AUTRES
B1 Model (modéle)	F131-P
B2 Software version (version du logiciel)
B3 Serial Nr. (numéro de série)
B4 Password (mot de passe)	0000
B5 Tag-Nr. (identifiant)	0000000
Position des Jumper	Int. / 3,2V

Débimètre	Vanne
Type	Nr de série.	Type	Nr. de série

Remarques
Nom du technicien:	Date: